1. Všeobecná špecifikácia predmetu: Príloha č. 1 Špecifikácia zákazky

Názov: Nákup 9 miestneho osobného motorového vozidla

1. Funkčná a technická špecifikácia predmetu : 1.2.1. Motorové vozidlo 9 miestne

|  |
| --- |
| **Funkcia** |
| Preprava osôb |
| **Predmet** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presne** |
| Motorové vozidlo | ks | 1 | 1 | 1 |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota / charakteristika** |
| Motor: |  |
| Objem motora | 1900 - 2000 cm3 |
| Výkon motora: | Od 96 - kW |
| Krútiaci moment: | Od 330 - 370 Nm |
| Palivo: | Diesel  |
| **Spotreba l/100 km:** |  |
| Kombinovaná | max. 7,5 |
| Objem palivovej nádrže v l | min. 70  |
| Emisná norma: | EURO 6 |
| Prevodovka | Manuálna |
| Start/Stop systém | s rekuperáciou brzdnej energie |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Kvapalinové brzdy predné | kotúčové |
| Kvapalinové brzdy zadné | kotúčové |
| Celková hmotnosť v kg |  |
| Pohotovostná hmotnosť v kg |  |
| Dĺžka vozidla v mm |  |
| Šírka vozidla so zrkadlami v mm |  |
| Výška vozidla v mm |  |
| Rázvor kolies v mm | min 2 933  |
| Počet dverí karosérie, okrem zadných dverí automobilu  |  Max. 3 |
| Počet miest na sedenie | 9 |
| Karoséria |  |
| Farba vozidla  |  Biela / červená / |
| **Výbava vozidlá** |  |
|  | rádio – ovládanie na volante, systém SYNC s funkciou automatického núdzového volania,  stredový displey |
|  | Manuálna klimatizácia predná+ peľový filter,  |
|  | Zásuvka 12 V 2x v priestore vodiča  |
|  | Alternátor ( 240A) |
|  | Predný airbag spolujazdca - vypínateľný |
|  | Trojsedadlo v 2 rade (2+1)- sklopné, výklopné, ISOFIX (2X) |
|  | Trojsedadlo v tretej rade (2+1)- sklopné a vyberateľné ISOFIX (1x) |
|  | Bočné okna v 2. rade a 3 rade pevné |
|  | Tónované skla |
|  | Centrálne zamykanie s dialkovým ovládaním |
|  | 16“ oceľové disky kolies, pneumatiky 215/65 |
|  | Sada sezónnych pneumatík,  |
|   | Rezerva  |
|  | Elektrický ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanou smerovkou |
|  | Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu |
|  | Bočné posúvne dvere v 2. rade  |
|  | Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti |
|  | Presklené zadné dvojkrídlové dvere |
|  | 2 x sklopný kľúč s diaľkovým ovládaním |
|  | Odolná gumová krytina  |
|  | Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním |
|  | EPAS – elektrický posilňovač riadenia |
|  | ESP- elektronický stabilizačný systém |
|  | HLA – asistent rozjazdu do kopca |
|  | Imobilizér |
|  | Palubný počítač s informačným systémom |
|  | Predné svetlomety do hmly s funkciou statického prisvietenia do zákrut |
|  | Predný airbag vodiča |
|  | Predný plastový nárazník- lakovaný vo farbe karosérie |
|  | Presklenie zadných dverí z rozmrazovaním |
|  | Projektové halogénové predné svetlomety s funkciou LED DRL denného svietenia |
|  | PTC – doplnkové elektrické kúrenie ( zrýchlený ohrev interiéru v prednej časti) |
|  | ROM – systém na ochranu proti prevráteniu vozidla |
|  | Systém redukcie emisií výfukových plynov využívajúci vstrekovanie aditíva Ad Blue – nádrž pre Ad Blue  |
|  | TCS – systém trakčnej kontroly |
|  | TPMS – systém aktívneho monitorovania tlaku v pneumatikách  |
|  | Zadný plástový nárazník – čiastočne lakovaný vo farbe karosérie |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Záruka** | 5 rokov alebo 150.000 km |

 |   |